附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号、技术要求** | **单位** | **计划数量** | **品牌、供应单位及报价（元）** | **备注** |
| 一、地面、墙面石材（定制） | | | | | | |
| 1 | 无机水磨石板 | 规格型号：厚18mm  1.产品质量应符合国家相关规范要求。  2.燃烧性能等级：A级。  3.表面色彩需现场定样。  4.颜色一致、纹理排列统一。  5.板面无裂纹，板边无缺棱掉角。  6.石材缝采用与石材颜色接近的石材填缝剂填缝。 | m2 | 5500 |  | 使用区域：医疗街地面、中庭地面、全楼层幕墙收口 |
| 2 | 无机水磨石板 | 规格型号：厚15mm  1.产品质量应符合国家相关规范要求。  2.燃烧性能等级：B1级。  3.表面色彩需现场定样。  4.颜色一致、纹理排列统一。  5.板面无裂纹，板边无缺棱掉角。  6.石材缝采用与石材颜色接近的石材填缝剂填缝。 | m2 | 52 |  | 使用区域：窗口台面 |
| 3 | 白色人造石 | 规格型号：厚15mm  1.产品质量应符合国家相关规范要求。  2.燃烧性能等级：A级。  3.表面色彩需现场定样。  4.颜色一致、纹理排列统一。  5.板面无裂纹，板边无缺棱掉角。  6.石材缝采用与石材颜色接近的石材填缝剂填缝。 | m2 | 1633 |  | 使用区域：全楼层服务窗口，电梯厅墙面 |
| 4 | 人造石 | 规格型号：厚15mm  1.产品质量应符合国家相关规范要求。  2.燃烧性能等级：B1级。  3.表面色彩需现场定样。  4.颜色一致、纹理排列统一。  5.板面无裂纹，板边无缺棱掉角。  6.石材缝采用与石材颜色接近的石材填缝剂填缝。 | m2 | 760 |  | 使用区域：靠幕墙挡墙平面、茶水柜台面，卫生间洗手台面等 |
| 二、地面、墙面砖 | | | | | | |
| 1 | 彩色条形砖 | 规格型号：300\*600\*10  1.产品质量应符合国家相关规范要求。  2.燃烧性能等级：A级。  3.表面色彩需现场定样。  4.颜色一致、纹理排列统一。  5.板面无裂纹，板边无缺棱掉角。  6.瓷砖缝采用与瓷砖颜色接近的填缝剂填缝。 | m2 | 923 |  | 使用区域：塔楼房间卫生间(沐浴墙  面) |
| 2 | 灰色地砖 | 规格型号：600\*1200\*10  1.产品质量应符合国家相关规范要求。  2.燃烧性能等级：A级。  3.表面色彩需现场定样。  4.颜色一致、纹理排列统一。  5.板面无裂纹，板边无缺棱掉角。  6.瓷砖缝采用与瓷砖颜色接近的填缝剂填缝。 | m2 | 584.29 |  | 使用区域：(16F)过道 |
| 3 | 成品梯级砖 | 规格型号：10mm厚  1.产品质量应符合国家相关规范要求。  2.燃烧性能等级：A级。  3.表面色彩需现场定样。  4.颜色一致、纹理排列统一。  5.板面无裂纹，板边无缺棱掉角。  6.瓷砖缝采用与瓷砖颜色接近的填缝剂填缝。 | m2 | 3771.63 |  | 使用区域：全楼层楼梯踏步 |
| 4 | 成品铝合金伸缩条 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。  2.表面颜色：银色拉丝 | m | 3811.8 |  | 使用区域：铺贴石材/瓷砖超面积空间（依实际） |
| 5 | 成品铝合金灰色踏步防滑条 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。  2.表面颜色：银色拉丝 | m | 1000 |  | 使用区域：5层出室外庭院走廊 |

说明：1.此表计划数量只做认价使用，最终实际工程量以最终结算为准。

2.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费。