|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号、技术要求** | **单位** | **计划数量** | **品牌、供应单位及报价（元）** | **图片** |
| 1 | 脚踏式洗手台 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.釉面陶瓷+防火板 3.内深度≥180mm4.立柱盆尺寸：520\*480\*850(允许偏差+0-10cm)5.含水龙头，脚踏阀，下水、角阀、软管等配套零件, | 套 | 263 |  | AP304A8501C |
| 2 | 台下盆 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.材料: 釉面陶瓷 3.内深度≥180mm台下盆尺寸：528\*415\*234(允许偏差+0-10cm)5.含下水、等配套零件 | 套 | 31 |  | AP418 |
| 3 | 成品实木洗手台 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.釉面陶瓷+柜体多层实木3.内深度≥180m4.浴室柜尺寸：794\*495\*734(允许偏差+0-10cm)5.镜柜尺寸：750\*130\*7006.实木板材厚度：1.8mm7.含冷热水龙头，下水、角阀、软管等配套零件 | 套 | 208 |  | AGC8G3238-C |
| 4 | 立柱式洗手盆 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.材料: 釉面陶瓷 3.内深度≥180mm4.立柱盆尺寸：520\*480\*850(允许偏差+0-10cm)5.含冷热水龙头，下水、角阀、软管等配套零件 | 套 | 108 |  | AP304 |
| 5 | 不锈钢洗手盆 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.不锈钢盆尺寸：750\*450\*235(允许偏差+0-10cm)3.含下水、角阀、软管等配套零件 | 套 | 21 |  | AGP073B |
| 6 | 蹲厕（防臭） | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.配置: 圆角防撞、耐磨损、易清洁、防臭带存水弯、 节水功能。 3.材料: 釉面陶瓷4.蹲便尺寸：600\*450\*256(允许偏差+0-10cm) | 套 | 84 |  | ALD515 |
| 7 | 成人坐便器 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.颜色分类: 白色 3.配置: 防臭、节水。 4.盖板是否缓冲: 缓冲坐便器尺寸：725\*355\*743(允许偏差+0-10cm)5.含下水、角阀、软管、高压管等配套零件 | 套 | 228 |  | AB1176 |
| 8 | 小孩坐便器 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.颜色分类: 白色 3.配置: 防臭、节水。 4.盖板是否缓冲: 缓冲坐便器尺寸：540\*338\*615(允许偏差+0-10cm)5.含下水、角阀、软管、高压管等配套零件 | 套 | 5 |  | AB1237 |
| 9 | 成人小便斗（不含感应器） | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.材料: 釉面陶瓷 3.电源: 交流电4.上进水，落地式小便斗尺寸：342\*349\*890(允许偏差+0-10cm)5.含下水、角阀、软管、高压管等配套零件 | 套 | 37 |  | AN627 |
| 10 | 小孩小便斗（不含感应器） | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.材料: 釉面陶瓷 3.电源: 交流电4.挂式小便斗，地排水小便斗尺寸：252\*314\*429(允许偏差+0-10cm)5.含下水、角阀、软管、高压管等配套零件 | 套 | 8 |  | AN630 |
| 11 | 拖把池（不含龙头） | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.材料: 釉面陶瓷 3.详细尺寸参考施工图纸。拖布池尺寸：560\*465\*633(允许偏差+0-10cm)4.含下水、角阀、软管、高压管等配套零件 | 套 | 14 |  | AM7702 |
| 12 | 烘手机 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.成品，详见说明书安装：挂墙、需配插座，有杀菌功能电源：交流电尺寸：250\*165\*470 | 套 | 64 |  | AGY510 |
| 13 | 脚踏阀冷热水龙头 （不含角阀高压管） | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.水温类型: 单冷，如需冷热水需加配三通。 | 套 | 262 |  | A8501C |
| 14 | 感应水龙头 （不含角阀高压管） | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.电源: 交流电 3.水温类型: 单冷，如需冷热水需加配三通。 | 套 | 41 |  | AGY1705 |
| 15 | 普通冷热水龙头 （不含角阀） | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.水温类型: 冷热混合型 | 套 | 334 |  | AG4103 |
| 16 | 脚踏式冲水阀 (配套五金件) | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.水温类型: 单冷 | 套 | 136 |  | 微信截图_20230404103831 |
| 17 | 座厕、小便斗给水水龙头 +高压管（配套管材） | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.水温类型: 单冷进水角阀加高压管 | 套 | 106 |  | AF5203高压管 |
| 18 | 小便斗感应器 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.电源: 交流电 3.水温类型: 单冷型 | 套 | 36 |  | AGY108-2A |
| 19 | 普通单冷水龙头 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.水温类型: 单冷 | 套 | 27 |  | A47101C-B |
| 20 | 普通防臭地漏 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.成品，详见说明书材质：不锈钢拉丝尺寸：100\*100,DN50 | 套 | 4 |  | AG5103U |
| 21 | 沐浴区地漏(防臭) | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.成品，详见说明书材质：不锈钢拉丝尺寸：300\*100，DN50 | 套 | 9 |  | ADL50F10AU |
| 22 | 花洒（手持式，含支架） | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。 2.成品，详见说明书 | 套 | 255 |  | AGQ1203X |
| 23 | 不锈钢卫生盒 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。2.表面颜色：银色拉丝材质：不锈钢亮光尺寸：140\*66\*110(允许偏差+0-10cm) | 个 | 944 |  | AGJ207 |
| 24 | 毛巾架 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。2.成品，详见说明书材质：不锈钢拉丝尺寸：627\*225\*108(允许偏差+0-10cm) | 套 | 182 |  | AGJ204 |
| 25 | 置物架 | 1.产品质量应符合国家相关规范要求。2.成品，详见说明书材质：太空铝尺寸：298\*230\*87(允许偏差+0-10cm) | 套 | 248 |  | AGJ20BU |

说明：1.此表计划数量只做认价使用，最终实际工程量以最终结算为准。

2.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费和税金。