|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号、技术要求** | **单位** | **计划数量** | **品牌、供应单位及报价（元）** | **备注** |
| **一、门、窗** | | | | | | |
| 1 | 特级防火卷帘（卷轴式） | 1、类型：卷轴式，双帘双轨  2、耐火极限：不低于3小时  3.楼板下或障碍物下设置防火卷帘特级防火卷帘(无机)-卷轴式(含箱体)，以上未到顶板部分用防火卷帘门材料(封堵片)做单面封堵。安装高度为:地面到顶板高度；  4.门导轨：采用厚度1.5mm镀锌钢带机械成型，内镶防火膨胀条fpj-p-25\*13；  5.包箱、封堵片：采用厚度0.8mm镀锌钢带机械成型；  6.门帘：采用多层防火无机材料组合而成，并内置钢丝Φ2mm、外置金属夹条高度30mm；  7.底座：镀锌角钢∟30；  8.卷轴：镀锌钢管厚度1.5mm； | m2 | 945.63 |  |  |
| 2 | 特级防火卷帘（折叠式） | 1、类型：折叠型，双帘双轨  2、耐火极限：不低于3小时  3.楼板下或障碍物下设置特级防火卷帘(无机)-折叠式的提升结构(无箱体)，以上未到顶板部分用防火卷帘门材料(防火布)做双面封堵并下延300mm。安装高度为:地面到顶板高度；  4.门导轨：采用厚度1.5mm镀锌钢带机械成型，内镶防火膨胀条fpj-p-25\*13；  5.封堵、隔断：采用多层防火无机材料组合而成，外置金属夹条高度30mm；  6.门帘：采用多层防火无机材料组合而成，并内置钢丝Φ2mm、外置金属夹条高度30mm；  7.底座：镀锌30\*20\*1.5mm矩管组合；  8.卷轴：镀锌钢管厚度1.5mm； | m2 | 2361.38 |  |  |
| 3 | 卷闸门电动装置 | 1、防火卷帘门用卷门机：功率250W-550W； | 套 | 55 |  | 使用部位：特级防火卷帘 |
| 4 | 电动挡烟垂壁 | 1、电机总成（套） | 樘 | 164 |  | 位置：1-16层 |
| 5 | 固定挡烟垂壁 | 1. 材质：单层防火玻璃厚8mm 2. 安装方式：底边距地2.0米 3. 含配件 | m2 | 155.68 |  | 位置：1-16层 |
| 6 | 活动挡烟垂壁（不含电机） | 1. 柔性挡烟布 2. 安装方式：管吊 3. 含配件 | m2 | 1173.04 |  | 位置：-1、-2层 |
| 7 | 木质防火隔音门 | 1、防火等级：甲级  2、规格尺寸：1100\*2300、1500\*2300  3、隔音分贝35-45 | m2 | 79.44 |  |  |
| 8 | 钢制防火窗 | 1. 防火等级：乙级 2. 玻璃：单层防火玻璃8mm   3、门窗尺寸：650\*1500、5500\*1500 | m2 | 16.35 |  | 位置：室内 |
| 9 | 乙级防火窗 | 1. 防火等级：乙级 2. 玻璃：钢化双银6Low-E+18Ar+6mm 3. 窗框尺寸、材质：1300\*1400、铝合金 | m2 | 30 |  | 位置：幕墙 |
| 10 | 木质门（含配件） | 1、类型：平开门  2、门扇及门套材质：防火板（木纹）0.7mm厚  3、主要配置：单门钢化防火玻璃，玻璃尺寸：150\*700，玻璃厚度为单层8mm；无通风百叶  4、五金及配件：门框静音胶条、门底隔音条、门止、门吸 | m2 | 2000 |  |  |
| 11 | 木质门（含配件） | 1、类型：平开门  2、门扇及门套材质：防火板（木纹）0.7mm厚  3、主要配置：无可视窗口、含成品通风百叶（200\*700mm铝合金材质）、大理石门套基座  4、五金及配件：门框静音胶条、门底隔音条、门止、门吸 | m2 | 1500 |  |  |
| 12 | 木质门（含配件） | 1、类型：平开门  2、门扇及门套材质：防火板（木纹）0.7mm厚  3、主要配置：无可视窗口、无通风百叶  4、五金及配件：门框静音胶条、门底隔音条、门止、门吸 | m2 | 200 |  |  |
| 13 | 铝合金折叠门（含配件） | 1. 玻璃：白色焗漆钢化玻璃8mm   2、门扇及门套材质：铝合金型材、铝合金门套  3、主要配置：无可视窗口、含成品通风百叶（200\*700mm铝合金材质）  4、五金及配件：不锈钢合页、对接锁。（产品质量应符合国家相关规范要求。表面颜色：白色拉丝） | m2 | 80.5 |  | 位置：值班卫生间、待产卫生间 |
| 14 | 木质电动门（含配件） | 1、类型：电动门（单扇）  2、门扇及门套材质：防火板（木纹）0.7mm厚  3、主要配置：无可视窗口、含通风百叶（200\*700mm铝合金材质）  4、五金及配件：不锈钢合页、猫眼、门框静音胶条、门底隔音条、门止、门吸 | m2 | 56 |  | 位置：第三卫生间 |

说明：1.此表计划数量只做认价使用，最终实际工程量以最终结算为准。

2.材料报价均为材料的到场价（不含税），材料到场价包含出厂价、运杂费、运输损耗费，不含采购保管费和税金。