附件一
产品需求明细
	序号
	项目
内容
	技术要求
	用途
	数量

	1
	生物安全柜
	1.A2型，30%外排，70%循环
2.双人款，工作区宽度≥1100mm
3.噪音等级：≤67dB
4.带全套互锁报警功能。
5.高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%
6.工作区优质304不锈钢负压结构，采用防渗漏集液槽设计
7.满足院感验收要求
	适用于日常血常规、体液、生化标本操作时避免接触传染性气溶胶或溅出物。
	1台

	2
	标本转运箱
	1.内部容积≥15L
2.外壳高强度PP材质，内部PU整体发泡保温层；密封防渗漏，耐撞击、易消毒擦拭
3.配备生物安全密封罐、环保蓄冷冰排全套配件
4.实时温度值显示；
5.带生物安全警示标识，配置提手，搬运方便，可航空运输
6.满足院感验收要求
	[bookmark: _GoBack]适用于感染性标本的临床转运。
	3台




