附件一

	序号
	产品名称
	技术要求
	用途
	数量

	1
	移动式等离子消毒机
	1.适用空间范围：100 m³；

2.消毒方式：等离子体；

3.循环消毒风量：≥800m3/h，动态空气消毒，人机共存使用，不生成二次污染；
4.白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%

5.自然菌消亡率≥90%
6.设备正常运行时室内臭氧浓度 ≤0.10mg/m³

7.多档风速调节，可定时，故障自检功能
	医疗场所环境消毒
	1台

	2
	壁挂式等离子消毒机
	1.适用空间范围：130 m³；

2.消毒方式：等离子体；
3.循环消毒风量：≥1000m3/h，动态空气消毒，人机共存使用，不生成二次污染；
4.白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%

5.自然菌消亡率≥90%
6.设备正常运行时室内臭氧浓度 ≤0.10mg/m³

7.多档风速调节，可定时，故障自检功能
	医疗场所环境消毒
	8台


采购需求清单
附件二
一次性最终报价表


	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	注册证号
	单位
	单价(元）
	数量
	金额（元）
	质保

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



     注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、安装、辅材、税费等全部费用。                      

公司(盖章）：
联系人及电话：
日期：

附件三
综合评分表

	评价项目
	分值 
	评分标准
	得分

	报价
	30
	以本次有效的最低比选报价为基准价，比选报价得分=(比选基准价／投标报价)×30 分
	

	技术参数

	42
	对采购需求清单技术参数进行评分： 

1.完全满足技术参数总分42分。 

2.技术参数得分=供应商满足参数数量÷一般参数总数量（14条）×42分。 

注：（技术参数需提供 提供国家认可检测机构出具的检测报告或产品说明书或产品彩页并加盖供应商公章予以佐证，无对应证明资料的不得分。
	

	履约能力
	4
	1.供应商2023年1月1日（含）以来类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得4分。

注：时间认定以合同签订时间或发票时间为准，提供合同影印件或发票并加盖供应商公章。
	

	服务方案
	14
	1.提供服务方案，方案可行性强。（12分） ①项目供货、安装方案②维护及售后服务方案④设备使用及人员培训计划。完全符合上述内容的得12分，每有一项内容缺失的扣4分，每有一项内容有缺陷的扣2分，缺陷是指：内容非专门针对本项目的；存在不适用该项目的情形或套用其他项目方案；涉及的规范及标准错误；描述有歧义或逻辑有漏洞或表述不清 ；内容不完整；方案内容在实际操作中不能运用等任意一种情形）未提供的不得分。 
	


